**项目需求：**

1. 策划设计完善的筹备进程表、活动流程、执行表及报价表；
2. 场景布置

 1.仪式区

**主背景搭建**

以苏式园林建筑为设计原素，特制防火木艺牌楼，大约尺寸为400\*360cm，厚度20cm,采用钢木结构为主体搭建，内门为木结构，大约尺寸为220\*350cm,厚度20cm,左右对开门设计，结合电动遥控升降装置，并底层安装导轨地面找平，牌匾大红绸布尺寸350\*100cm，中间红绸花球，镶嵌180cm拉绳。

**副背景LED屏**

品牌光祥，像素间距：2.61，亮度800-1100nits,可拆卸模组，模块尺寸50\*50cm,户外级防水，整体尺寸2\*2.5，左右各一同尺寸，音画同步可分屏，创意设计装饰。

**仪式舞台**

特规尺寸定制，5mm钢管骨架，防火级板材，全尺寸3米\*9米，舞台前沿踏步尺寸120\*15\*900cm,全新3mm地毯包敷。

**音响系统**

音箱LA品牌15寸单元，全频远程，雅马哈调音台12路带效果器，舒尔麦克风，雅马哈均衡器，麦架高度可升降1-1.7m。

**主席台**

 木质结构1米\*0.7米，厚度2cm，棕色漆面，花艺装饰。

1. 观礼区

**嘉宾椅**

 钢制金色靠背贵宾椅，50\*70cm,座板软包，统一白色弹力座椅套，蝴蝶结椅背花装饰。

**观礼区通道**

 主题色地毯，厚度3mm以上，幅宽150cm,长度2500cm，无痕较固定，无拼接。

1. 签到区

**签名墙**

 桁架20\*20cm,整体搭建尺寸420\*240cm，画面高密度展布打印。

**氛围道具**

 陶瓷造型展示，高度1.2m、0.8m、0.4m搭配，花艺装饰

**签到台**

 0.6\*2.2m钢木结构，布艺包覆，花艺装饰。

1. 迎宾区展架

**展板**

 0.8\*2m铝合金框架，金属承重地板，创意设计，主题展示。

5.休息区

 指示牌创意设计制作。

6.停车区

 指示牌创意设计制作。