**监控设备维修改造项目清单**

**采购项目明细和数量:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 解码器 | DS-6401HD-T支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口；DS-6404HD-T、DS-6408HD-T、 DS-6410HD-T、DS-6412HD-T、DS-6416HD-T支持DVI（可以转HDMI或者VGA）、BNC两种输出接口。DVI、HDMI、VGA输出分辨率最高都支持1920\*1080；支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式；  支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；  支持H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码  原厂质保4年，厂家质保承诺盖公章，原厂工程师实施需厂家承诺书加盖公章 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 线路改造及辅材 | 破路深4.5-5厘米总21米（含修复，水泥层2.5厘米沥青2.5厘米破墙大于50米含修复粉刷还原）六类纯铜网线2箱及相关辅材1批实施时需按照太仓市政府要求提供市政工程实施项目允许批复报告方可实施。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电视机 | 42寸 带网络16:9分辨率：1366×768屏幕亮度：200cd/m2反应时间：30.000ms最高支持分辨率：1366\*768机身尺寸：含底座：936X244X614 不含底座：936X90X569mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 摄像机（室内全景） | 300万 1/3'' CMOS ICR枪型（半球形）数字摄像机日夜型防尘防水筒形摄像机每个自带室内补光器，厂家质保4年，投标时需提供厂家质保承诺函加盖厂家公章。 | 只 | 33 |  |  |  |
| 5 | 16路模拟硬盘录像机（16T) | 16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应，16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应，1920\*1080/60Hz、1280\*1024/60Hz、1280\*720/60Hz、 1024\*768/60Hz质保4年，需原厂授权和原厂质保涵盖公章 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 32路网络硬盘录像机(24T) | 8个SATA接口，1个eSATA接口容量每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口  串行接口1个，标准RS-485串行接口1个，键盘(KB)485串口  1个，RS-232串行接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网络水晶头 | 六类 | 只 | 150 |  |  |  |
| 8 | 监控电源 | 12V2A | 只 | 33 |  |  |  |
| 9 | 电源线 | 2\*1.0纯铜 提供厂家质检报告 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 5口千兆 | 只 | 11 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 16口千兆 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 网线 | 超六类网线纯铜提供厂家质检报告 | 箱 | 7 |  |  |  |
| 13 | 波纹管 | 20mm | 米 | 500 |  |  |  |
| 14 | 光纤 | 四芯，单模 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 15 | 插线板 | 国优品牌 | 只 | 10 |  |  |  |
| 16 | 旧摄像机修复 | 高速球机8台，中速球机22台，枪机54台，半球机32台，合计116台，更换高速球云台4个，芯片组3块，镜头6个，更换中球镜头16个，　芯片组12块，枪机芯片组38块，半球机芯片组32块，旧模拟硬盘录像机4台，硬盘卡槽7块，需修复。 | 批 | 1 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

为保证学院监控设备能够及时正常运行，现对学院所有监控设备材料进行招标报价，在2018年所有更换的材料设备将全部按照中标的报价支付，不再重新招标。

**招标要求:**

1. 原摄像机为海康威视FT-7230BCF，7201BCF，OT-217B-SXC，要求修复能使用的材料为原装正品，硬盘录像机为海康威视8108HS-S，要求修复能提供的材料都为原装正品。中标单位实施前需现场物品报验，提供可证明货物真实性的相关材料，报验无误，甲方允许后方能实施，如不能证明或是不被认可的均视为投标不响应，甲方有权终止其中标资格，并要求赔偿和承担相关的法律责任
2. 所投产品，摄像机，硬盘录像机需厂家提供技术响应表并加盖厂家公章。
3. 由于解码器是监控中心核心，需与采购方其他原有解码器完全融合，原解码器为DS-6401HD-T，投标单位和投标产品的生产厂家必须承诺提供产品与原设备完全兼容，承诺函需加盖公章，响应时间为货到2个自然日。如不兼容视为虚假响应标书，投标产品厂家需承诺原厂工程师上门安装调试，原厂加盖公章。