**附件1**

**危险化学品暂存中转仓库改造清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配件名称** | **规格参数** | **材质** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **合价/元** | **备注** |
| 1 | 危废房 | L=5.0m，H=3.0m，B=3.0m，岩棉夹心板制作 | 岩棉 | 间 | 1 |  |  |  |
| 2 | 围堰 | 砖混砌筑，砌筑宽度15cm，沟深H=10cm | 砖混 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 地面 | 混凝土现浇地坪，水泥砂浆找平磨光 | 素砼 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 环氧地坪 | 环氧树脂涂布，两底一面 | 环氧 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 门 | 双开式平推门，岩棉夹心板制作，含门框，1.5m×2.5m  （H） | 岩棉 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 灯具 | 含防爆日光灯2盏，防爆应急照明灯1盏及配套线缆开关等 | 防爆 | 批 | 1 |  |  |  |
| 7 | 立式固定式信息公开栏标识 | 立式固定式，公开栏（1）尺寸：底板120cm×80cm。  （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色(印刷CMYK参数附后，下同)，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。  （3）采用5mm厚铝板，不锈钢边框2cm压边。 | 5mm厚铝板 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 平面固定式危废存储设施警示牌 | （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。  （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。  （3）采用5mm厚铝板，不锈钢边框2cm压边。 | 5mm厚铝板 | 块 | 1 |  |  |  |
| 9 | 贮存设施内部分区警示标志牌 | （1）尺寸：标志牌75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm  （2）颜色与字体：标志牌主板颜色、字体与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，立柱颜色为黄色。  （3）底板材料：与平面固定式贮存设施警示标志牌材料一致。 | 5mm厚铝板 | 块 | 2 |  |  |  |
| 10 | 监控 | 防爆监控移入危废房 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 危废防渗漏塑料托盘 | 4桶托盘可液压叉车机动叉车1300\*1300\*300 | 塑料 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 危废防渗漏塑料托盘 | 2桶托盘可液压叉车机动叉车1300\*690\*300 | 塑料 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 应急器材一批 | 急救药箱1个（内含应急药品）、消防斧1把、3M连体式防护服2套、3M防护面罩2个、3M防护鞋2双、3M防护手套2双、应急锤1把、紧急器材柜体1组 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 货柜及试剂搬运 | 搬运费 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 墙面 | 铲除老墙、基底处理（批刮腻子三遍打磨）、墙面外墙涂料（底漆一遍面漆二遍） |  | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |