|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 技术参数及性能要求 |
| 岛津GC-2014C气相色谱仪配件 | 一、GC-2014C气相色谱工作站（Labsolution工作站）**数量：1**  岛津气相色谱工作站能实现控制仪器与数据处理功能，使分析效率大大提高。  1.最多可进行4台GC系统的控制与数据处理，使分析效果大大提高；  2.采用住手栏、数据浏览器等Labsolution系列通用的操作体系，实现简便的人机对话；  3.利用引导功能可作用于多样品连续分析的批处理；  4.具有方便预览功能的文件检索功能，允许使用者通过文件名称、日期、分析者名、试样名称、试样ID等项目对文件进行检索，检索后还可通过预览功能能确认色谱图；  5.支持外标法、内标法等6种定量分析方法，直线、折线、指数计算等7种工作曲线制作；  6.自由的报告制作功能允许操作者可粘贴、自由编辑色谱图、峰报告等各个项目，并可作为模板保存，便于日后调出使用。  二、岛津色谱柱 **数量：1**  1.型号：SH-RTX-5，规格0.25mm\*0.25um\*30m；  2.分离常规的药品、溶剂杂质、农药、碳氢化合物、PCB同系物等物质。  3.固定相：5%苯基，-95%甲级聚硅氧烷 |

### 质量保证与售后服务要求

1. 供应商提供一次免费技术培训和日常使用、维护方面的指导；
2. 软件质保期限为一年。