**网络控制室（D1-408）机房建设要求：**

1. 网络控制室长8.94米，宽8.2米，高4.1米。布局为4机柜联排。
2. 拆除原有隔断，地板及强弱电设施，包括明盒，插座等。
3. 粉刷墙壁。
4. 安装吊顶，购买安装地板，窗帘及灯具。
5. 重新铺设强弱电。
6. 其他按机房标准化要求施工。

**具体明细如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 3 | 箱 |  |  |
| 2 | 线槽 | 公元PVC线槽150\*100 | 30 | 米 |  |  |
| 3 | 静电地板 | 加厚象牙白陶瓷钢壳静电地板含搬运上楼(向利，创星，华集) | 98 | 平方 |  |  |
| 4 | 电源线 | 长江电源线2.5平 | 9 | 卷 |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 施耐德六孔插座+明盒 | 20 | 套 |  |  |
| 6 | 插排 | 公牛6位插排 | 20 | 个 |  |  |
| 7 | 线管 | 公元20线管 | 200 | 米 |  |  |
| 8 | 电源箱 | 德力西明装强电箱80回路 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 空气开关 | 正泰空气开关3P 63A | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 漏保 | 正泰漏电断路器2P16A | 15 | 个 |  |  |
| 11 | 墙面粉刷 | 　 | 1 | 间 |  |  |
| 12 | 顶面防尘铝塑板 | 顶面防尘铝塑板（雅泰，吉祥） | 98 | 平方 |  |  |
| 13 | 灯具 | 顶面LDE灯具及安装 | 9 | 个 |  |  |
| 14 | 线路改造 | 灯具线路改造含材料 | 1 | 批 |  |  |
| 15 | 墙体拆除 | 墙体拆除垃圾清运 | 38 | 平方 |  |  |
| 16 | 购买安装窗帘 | 窗台长度3米\*2 | 1 | 批 |  |  |
| 17 | 人工费 | 拆除倾倒原有强弱电、静电地板及，安装强弱电、静电地板 | 1 | 批 |  |  |
| 18 | 辅材 | 水晶头、标签、扎带，电工胶布等 | 1 | 批 |  |  |
| 　 | 合计： |  |  |

注：

1、静电地板要求加厚象牙白陶瓷钢壳地板。

2、吊顶要求全铝喷塑微孔天花板，规格600×600mm,厚度δ=0.6mm,乳白色哑光。

3、本项目要求非人为破坏质保三年。