**软件测试实训室（D1-410）机房建设要求：**

1. 机房长13.6米，宽8.3米，高3.9米。布局为5排每排12台电脑共61台（一台教师机）。
2. 拆除原有强弱电设施，包括明盒，插座，电箱等。
3. 粉刷墙壁。
4. 重新铺设强弱电，需铺设线管线槽。明盒插座为六孔插座共33个，网线为六类非屏蔽线，公牛6位2米插排共33个，空气开关需带漏保装置。
5. 其他按机房标准化要求施工。
6. 拆除原有旧电脑桌，安装新电脑桌。（新电脑桌为木质隔断桌，规格0.8\*0.6\*1.2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 5 | 箱 |  |  |
| 2 | 线槽 | 公元PVC线槽150\*100 | 40 | 米 |  |  |
| 3 | 辅材 | 水晶头、标签、扎带，电工胶布等 | 1 | 批 |  |  |
| 4 | 电源线 | 长江电源线2.5平 | 10 | 卷 |  |  |
| 5 | 六孔插座 | 施耐德六孔插座+明盒 | 33 | 套 |  |  |
| 6 | 插排 | 公牛6位插排 | 33 | 个 |  |  |
| 7 | 线管 | 公元20线管 | 200 | 米 |  |  |
| 8 | 电源箱 | 德力西明装强电箱80回路 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 空气开关 | 正泰空气开关3P 63A | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 漏保 | 正泰漏电断路器2P16A | 15 | 个 |  |  |
| 11 | 人工费 | 拆除倾倒原有强弱电及课桌，安装强弱电及课桌 | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 墙面粉刷 | 　 | 1 | 批 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |

**电脑桌规格:单张0.8\*0.6\*1.2，桌面底下不需要隔主机位。**

****