|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数与规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| 空调 | 1. 吸顶机 ，5匹 ，冷暖电辅 2. 制冷量≥12000W，制冷功率≤ 3800W 3. 室外机运行噪音≤58dB 4. 室内机运行噪音≤48dB 5. 电源性能：380V | 2 | 台 |  |  |

**软件编程实训室空调采购**

采购要求：

1. 中标供应商在中标公示结束后7个工作日内完成安装调试。
2. 货物必须是原装，全新，密封完整。
3. 报价应包含人工，材料（铜管，水管，打洞等），运输，装卸，安装，调试等相关费用。
4. 所投产品必须符合节能环保相关认证及3C认证。
5. 参考品牌要求：美的、格力、大金。